# Modelo digital de elevación de Tipo Terreno, elaborado con insumos de métodos fotogramétricos F15D59F2

Metadata also available as - [Parseable text] - [SGML] - [XML]

## Metadata:

- Identification_Information
- Data_Quality_Information
- Spatial_Data_Organization_Information
- Spatial_Reference_Information
- Entity_and_Attribute_Information
- Distribution_Information
- Metadata_Reference_Information

Identification_Information:
  Citation:
    Citation_Information:
      Originator: Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI(ed.)
      Publication_Date: Unknown
      Publication_Time: Unknown
      Title:
        Modelo digital de elevación de Tipo Terreno, elaborado con insumos de métodos fotogramétricos F15D59F2
      Edition: 1
      Geospatial_Data_Presentation_Form: model
      Publication_Information:
        Publication_Place: Aguascalientes, Ags., México
        Publisher: INEGI
      Online_Linkage: <http://www.inegi.org.mx/>
  Description:
    Abstract:
      Los Modelos Digitales de Elevación del tipo Terreno elaborados con insumos de métodos fotogramétricos y con formato de cubrimiento a escala 1:10 000 son obtenidos por correlación de imágenes de satélite mediante la aplicación de procesos fotogramétricos. Los modelos digitales de elevación consisten en una matriz de elevaciones de las formas del terreno sobre el nivel medio del mar calculadas a intervalos regulares.
    Purpose:
      Los modelos digitales de elevación se utilizan para determinar la configuración y la altura del terreno; a partir de ellos se pueden modelar las alturas y obtener, entre otros aspectos tales como pendientes, secciones, desniveles, áreas sujetas a inundación, generación de curvas de nivel, volúmenes de tierra, delimitación de cuencas, etc., que pueden ser útiles en aplicaciones de cartografía, animación en 3D para simuladores de vuelo, estudios hidráulicos e hidrológicos, ingeniería civil, gestión de zonas de costa, estudios de la vegetación, mantenimiento y gestión de líneas eléctricas, etc. Pueden distinguirse cinco grandes categorías de aplicaciones que utilizan los modelos digitales de elevación: geodesia y fotogrametría, ingeniería civil, planeación y manejo de recursos naturales, ciencias de la tierra y en aplicaciones militares. Se pueden usar para una gran variedad de propósitos, que van desde estudios ecológicos, de impacto ambiental, evaluación de riesgos, planeación de obras, en la localización de sitios para instalaciones de comunicación; en infraestructura, tal como aeropuertos, presas, carreteras; en urbanismo vial, urbanismo industrial, urbanismo recreativo, urbanismo habitacional y como insumo en la orto-rectificación de imágenes y para la definición de un nuevo geoide. Además es útil como cubierta en los Sistemas de Información Geográfica para realizar análisis de información. A partir del modelo y en combinación con otros tipos de información y utilizando herramientas especializadas se pueden generar sombreado digital de relieve, mapas de pendiente de terreno, mapas de visibilidad, imágenes en perspectiva.
    Supplemental_Information:
      Los Modelos Digitales de Elevación se proporcionan en archivos de texto con datos auxiliares para su utilización, como son las dimensiones del modelo, el tipo de datos, la proyección cartográfica y el datum geodésico de referencia, entre otros y metadatos conforme a un estándar. Tienen la Proyección Universal Transversa de Mercator (UTM). A partir del modelo, o combinado con otros tipos de información y aplicando las herramientas digitales se puede generar un sombreado digital de relieve, mapas de pendiente, imágenes en perspectiva. El intervalo entre ejes X-Y es de 5 metros de forma regular en unidades de metro. La cobertura geográfica de cada modelo está definida por las dimensiones que tiene el formato cartográfico a escala 1:10 000. Los Modelos Digitales de Elevación pueden ser distribuidos a través de disco compacto y vía internet (ftp).
  Time_Period_of_Content:
    Time_Period_Information:
      Single_Date/Time:
        Calendar_Date: 20130301
    Currentness_Reference: Ground Condition
  Status:
    Progress: Complete
    Maintenance_and_Update_Frequency: Unknown
  Spatial_Domain:
    Bounding_Coordinates:
      West_Bounding_Coordinate: -90.05835
      East_Bounding_Coordinate: -89.99768
      North_Bounding_Coordinate: 20.87603
      South_Bounding_Coordinate: 20.81082
  Keywords:
    Theme:
      Theme_Keyword_Thesaurus: None
      Theme_Keyword: Altimetría
      Theme_Keyword: Elevación
      Theme_Keyword: Hipsografía
      Theme_Keyword: LIDAR
      Theme_Keyword: MDE
      Theme_Keyword: MDS
      Theme_Keyword: MDT
      Theme_Keyword: Modelo Digital de Elevación
      Theme_Keyword: Modelo Digital de Superficie
      Theme_Keyword: Modelo Digital de Terreno
      Theme_Keyword: Relieve
      Theme_Keyword: Sombreado
      Theme_Keyword: Superficie
      Theme_Keyword: Terreno
      Theme_Keyword: TIN
    Place:
      Place_Keyword_Thesaurus: None
      Place_Keyword: Yucatan
  Access_Constraints:
    Acceso con costo al público a través de los centros de venta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI
  Use_Constraints: Ninguno
  Point_of_Contact:
    Contact_Information:
      Contact_Organization_Primary:
        Contact_Organization: Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI
        Contact_Person: Ing. Juan Javier Durón Díaz
      Contact_Position: Jefe del Departamento de Modelos Digitales.
      Contact_Address:
        Address_Type: mailing and physical address
        Address:
          Av. Héroe de Nacozari Sur Núm. 2301. Fracc. Jardines del Parque
        City: Aguascalientes
        State_or_Province: Aguascalientes
        Postal_Code: 20276
        Country: México
      Contact_Voice_Telephone: (52) (449) 910 53 00 Ext. 5591.
      Hours_of_Service: De 9:00 a 16:00 hrs., de lunes a viernes.
  Browse_Graphic:
    Browse_Graphic_File_Name: MDE LIDAR
    Browse_Graphic_File_Description: JPEG
    Browse_Graphic_File_Type: Imagen representativa del Modelo Digital de Elevación Lidar
  Native_Data_Set_Environment:
    Microsoft Windows XP Version 5.1 (Build 2600) Service Pack 2; ESRI ArcGIS 10

Data_Quality_Information:
  Logical_Consistency_Report:
    La compilación se realiza sobre estaciones fotogramétricas digitales utilizando software que realiza una correlación automática a partir de las imágenes de tipo raster. El método consiste en la generación de una pirámide de imágenes de diferentes resoluciones a partir de las fotografías aéreas digitalizadas o de imágenes de satélite a plena resolución y en la utilización de acciones para la localización de los puntos de interés mediante la imposición de ciertas condiciones geométricas, obteniéndose coordenadas x, y, z de los mismos. Por proceso para cada formato cartográfico se generan al menos 2 pares estereoscópicos individuales con sus 2 modelos digitales de elevación respectivos, los cuales se generan y editan de forma separada, para posteriormente hacer una unión de los mismos, quedando así un solo archivo que cubra el formato cartográfico. El resultado de este proceso es una malla regular de puntos o puntos fotogramétricos con un espaciado específico en metros sobre el par estereoscópico. Una vez obtenidos los puntos fotogramétricos se realiza la corrección interactiva para eliminar inconsistencias producto de una correlación inadecuada en la estación fotogramétrica digital (Z/Imaging planar) mediante la inspección que realiza el operador en los estos datos fotogramétricos y la verificación de los estándares definidos dentro de la tolerancia establecida para estos datos de altimetría generados por procesos fotogramétricos como parte del control de calidad. La visualización de los puntos fotogramétricos es muy importante, ya que de estos datos se derivaran los modelos digitales de elevación y por ello se debe hacer una verificación se pueden detectar posibles errores, tales como irregularidades en los datos de la retícula, errores en picos y depresiones de volcanes, definición de los límites de la línea de costa, valores de altura con diferencia notable según la conformación del terreno, por lo que se realiza una inspección visual del modelo digital de elevación para detectar posibles errores en valores de altitud. Se utiliza como apoyo un sombreado del relieve para detectar inconsistencias de altura en el modelo. Se realiza la verificación de las ligas con la información adyacente al modelo y en su caso se agrega información de apoyo para definir con más detalle el terreno para generar el modelo digital de elevación.
  Completeness_Report:
    El espaciamiento entre cada valor de altitud en el Modelo Digital de Elevación es de 5 metros, es decir, una rejilla de 5 por 5 metros de resolución. El Modelo Digital de Elevación, por su geometría, cubre un área rectangular la cual abarca completamente la superficie de cobertura de la carta escala 1:10 000 con un área de aseguramiento de continuidad de información de 150 metros de acuerdo a las coordenadas extremas del formato cartográfico que ocupa.
  Lineage:
    Process_Step:
      Process_Description:
        1) Digitalización de las fotografías aéreas o disposición de las imágenes de satélite que componen la zona a procesar. La digitalización consiste en la descomposición de la imagen real en una matriz discreta de puntos de un determinado tamaño, donde cada uno tiene un valor proporcional a su nivel de color, mediante el empleo de un escáner fotogramétrico digital. 2) Orientación de las fotografías aéreas digitalizadas (fotogramas) o de las imágenes de satélite, en la estación fotogramétrica digital. La aerotriangulación tiene por objeto densificar el control terrestre y obtener los parámetros de orientación de cada fotografía mediante procedimientos fotogramétricos, que sirven en etapas posteriores para la perfecta orientación del par estereoscópico. 3) Generación automática de puntos fotogramétricos por correlación automática en la Estación Fotogramétrica Digital (Z/Imaging planar) para la corrección de los efectos del relieve en el proceso fotogramétrico. Se aplica un proceso automático para obtener una adecuada representación de la superficie del terreno con la menor cantidad posible de puntos. En el caso de malla regular la información obtenida se completa con información de líneas de ruptura, ancho de la malla y otros elementos geomorfológicos de la zona. 4) Revisión y corrección interactiva de los puntos fotogramétricos por correlación automática. Se realiza la revisión para corregir manualmente las áreas donde se presentan inconsistencias fuera de la tolerancia establecida al interior de cada formato cartográfico. 5) Verificación de la continuidad con los datos adyacentes y su liga. En esta etapa se realiza la unión con datos existentes y adyacentes disponibles al momento para verificar que no existan inconsistencias en la liga entre los mismos. 6) Se realiza la aplicación de procesos automáticos de clasificación, filtrado y edición semiautomática para eliminar puntos fotogramétricos con inconsistencias en los valores de alturas que sobrepasan los correspondientes a la zona a modelar (puntos altos y bajos). 7) Clasificación y filtrado a detalle de los puntos de altimetría que corresponden únicamente al terreno, es decir habiendo removido los puntos fotogramétricos que pertenecen a los elementos naturales y los hechos por el hombre presentes sobre el terreno, así como el procesamiento de elementos hidrográficos con el fin de realizar una representación del relieve de manera continua y regular en un archivo digital, al cual se le aplican procesos de aseguramiento de calidad para generar el Modelo Digital de Elevación en formato raster. 8) Una vez realizado el control de calidad del Modelo Digital de Elevación resultante se generan los productos finales correspondientes mediante la exportación a los formatos de salida del modelo, dichos formatos son de tipo raster, el cual contiene la rejilla regular con las características propias del modelo; además como parte fundamental del modelo digital de elevación se genera toda la información auxiliar y los metadatos, en donde se encuentra la caracterización e identificación del modelo indispensable para los usuarios.
      Process_Date: 20130301

Spatial_Data_Organization_Information:
  Direct_Spatial_Reference_Method: Raster
  Raster_Object_Information:
    Raster_Object_Type: Grid Cell
    Row_Count: 1468
    Column_Count: 1237
    Vertical_Count: 1

Spatial_Reference_Information:
  Horizontal_Coordinate_System_Definition:
    Planar:
      Grid_Coordinate_System:
        Grid_Coordinate_System_Name: Universal Transverse Mercator
        Universal_Transverse_Mercator:
          UTM_Zone_Number: 15
          Transverse_Mercator:
            Scale_Factor_at_Central_Meridian: 0.9996
            Longitude_of_Central_Meridian: -099.000000
            Latitude_of_Projection_Origin: +00.000000
            False_Easting: 500000
            False_Northing: 0
      Planar_Coordinate_Information:
        Planar_Coordinate_Encoding_Method: row and column
        Coordinate_Representation:
          Abscissa_Resolution: 5
          Ordinate_Resolution: 5
        Planar_Distance_Units: Meters
    Geodetic_Model:
      Horizontal_Datum_Name:
        Marco de Referencia Terrestre Internacional de 1992 Época 1988.0 (ITRF92)
      Ellipsoid_Name: Geodetic Reference System 80
      Semi-major_Axis: 6378137.0
      Denominator_of_Flattening_Ratio: 298.2572221
  Vertical_Coordinate_System_Definition:
    Altitude_System_Definition:
      Altitude_Datum_Name: NAVD88
      Altitude_Resolution: 1.00
      Altitude_Distance_Units: Meters
      Altitude_Encoding_Method: Attribute values

Entity_and_Attribute_Information:
  Detailed_Description:
    Entity_Type:
      Entity_Type_Label: Modelo de Datos Espaciales
      Entity_Type_Definition:
        La definición de entidad es de tipo raster, donde la forma digital de los elementos son arreglos bidimensionales regulares de valores (matriz de datos), de algún tema. Puede ser usado para representar objetos espaciales de naturaleza continua (ejemplo: altura del terreno), o de naturaleza discreta agrupados en clases (por ejemplo para tipos de vegetación y tipos de suelos).
      Entity_Type_Definition_Source: Norma Técnica del Modelo de Datos Espaciales.

Distribution_Information:
  Distributor:
    Contact_Information:
      Contact_Person_Primary:
        Contact_Person: Lic. Luz María Velázquez Márquez
        Contact_Organization: Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI
      Contact_Position:
        Jefa del Departamento de Atención a Usuarios y Comercialización.
      Contact_Address:
        Address_Type: mailing and physical address
        Address:
          Av. Héroe de Nacozari Sur Núm. 2301. Fracc. Jardines del Parque
        City: Aguascalientes
        State_or_Province: Aguascalientes
        Postal_Code: 20276
        Country: México
      Contact_Voice_Telephone:
        (52) (449) 910 53 00 Ext. 1406, 1408, 4250 y 5031. Lada 01 800 463 44 01.
      Contact_Facsimile_Telephone: (52) (449) 918 22 32
      Contact_Electronic_Mail_Address: atencion.usuarios@inegi.org.mx
      Hours_of_Service: De 9:00 a 16:00 hrs., de lunes a viernes.
      Contact_Instructions:
        Favor de referirse a la información que está contenida en esta misma sección de los metadatos. Nota - si requiere factura sólo se podrá expedir de las nueve y hasta las dieciséis horas.
  Resource_Description:
    Modelo digital de elevación de alta resolución Lidar, Tipo Terreno F15D59F2
  Distribution_Liability:
    El Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI no se hace responsable por el uso que usted le dé a los datos.

Metadata_Reference_Information:
  Metadata_Date: 20130301
  Metadata_Review_Date: 20150701
  Metadata_Future_Review_Date: 20180701
  Metadata_Contact:
    Contact_Information:
      Contact_Person_Primary:
        Contact_Person: Lic. Rafael Arrioja Urzúa.
        Contact_Organization: Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI
      Contact_Position: Jefe del Departamento de Administración de Metadatos.
      Contact_Address:
        Address_Type: mailing and physical address
        Address:
          Av. Héroe de Nacozari Sur Núm. 2301. Fracc. Jardines del Parque
        City: Aguascalientes
        State_or_Province: Aguascalientes
        Postal_Code: 20276
        Country: México
      Contact_Voice_Telephone: (52) (449) 910 53 00 Ext. 5631 y 1750.
      Contact_Facsimile_Telephone: (52) (449) 442 41 45
      Contact_Electronic_Mail_Address: rafael.arrioja@inegi.org.mx
      Hours_of_Service: De 9:00 a 16:00 hrs., de lunes a viernes.
      Contact_Instructions:
        Favor de referirse a la información que está contenida en esta misma sección de los metadatos.
  Metadata_Standard_Name: FGDC Content Standards for Digital Geospatial Metadata
  Metadata_Standard_Version: FGDC-STD-001-1998

Generated by `mp` version 2.8.0 on Fri Mar 01 10:36:10 2013