<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<Metadata>
<MD_DataIdentification>
<title>Modelo digital de elevación de Tipo Terreno, elaborado con insumos de imágenes ópticas de satélite F16C32D3</title>
<purpose>
Los modelos digitales de elevación se utilizan
para determinar la configuración y la altura del
terreno; a partir de ellos se pueden modelar las
alturas y obtener, entre otros aspectos tales como
pendientes, secciones, desniveles, áreas sujetas
a inundación, generación de curvas de nivel,
volúmenes de tierra, delimitación de cuencas, etc.,
que pueden ser útiles en aplicaciones de cartografía,
animación en 3D para simuladores de vuelo, estudios hidráulicos e
hidrológicos, ingeniería civil, gestión de zonas de costa, estudios
de la vegetación, mantenimiento y gestión de líneas eléctricas, etc.
Pueden distinguirse cinco grandes categorías de aplicaciones que
utilizan los modelos digitales de elevación: geodesia y fotogrametría,
ingeniería civil, planeación y manejo de recursos naturales, ciencias de
la tierra y en aplicaciones militares. Se pueden usar para una gran
variedad de propósitos, que van desde estudios ecológicos, de impacto
ambiental, evaluación de riesgos, planeación de obras, en la
localización de sitios para instalaciones de comunicación; en
infraestructura, tal como aeropuertos, presas, carreteras; en urbanismo
vial, urbanismo industrial, urbanismo recreativo, urbanismo habitacional
y como insumo en la orto-rectificación de imágenes y para la definición
de un nuevo geoide. Además es útil como cubierta en los Sistemas
de Información Geográfica para realizar análisis de información.
A partir del modelo y en combinación con otros tipos de información
y utilizando herramientas especializadas se pueden generar sombreado
digital de relieve, mapas de pendiente de terreno, mapas de visibilidad,
imágenes en perspectiva.
</purpose>
<abstract>
Los Modelos Digitales de Elevación del tipo Terreno
elaborados con insumos de imágenes ópticas de satélite,
son el resultado de la aplicación de procesos
especializados de clasificación y filtrado a puntos
de altimetría obtenidos de la aplicación de procesos
de orientación y correlación fotogramétrica a las
imágenes de satélite de alta resolución captadas en
modo estereoscópico. Los modelos digitales de elevación
tienen una cobertura territorial conforme al formato
cartográfico a escala 1:10 000 y consisten en una
matriz de elevaciones de las formas del terreno sobre
el nivel medio del mar calculadas a intervalos regulares.
</abstract>
<MD_DataIdentification_language>ES - Español.</MD_DataIdentification_language>
<topicCategory>
<principalTopic>1. Agricultura/Ganadería: Cultivo de plantas o cría de animales</principalTopic>
<groupCategory>1. Agricultura/Ganadería: Cultivo de plantas o cría de animales</groupCategory>
</topicCategory>
<keyword>Altimetría, Elevación, Hipsografía, Fotogrametría, MDE, MDS, MDT, Modelo Digital de Elevación, Modelo Digital de Superficie, Modelo Digital de Terreno, Relieve, Sombreado, Superficie, Terreno, TIN</keyword>
<type>5. Tema: La palabra clave que identifica un tema o materia particular</type>
<thesaurusName>Ninguno</thesaurusName>
<edition>1</edition>
<presentationForm></presentationForm>
<CI_OnlineResource>
<CI_OnlineResource_linkage>http://www.inegi.org.mx/</CI_OnlineResource_linkage>
<CI_OnlineResource_description></CI_OnlineResource_description>
</CI_OnlineResource>
<maintenanceAndUpdateFrequency>10. Desconocido: La frecuencia de mantenimiento de los datos no se conoce.</maintenanceAndUpdateFrequency>
<MD_DataIdentification_characterSet>  6. 8859parte1: ISO/IEC 8859-1, Tecnologías de la Información - Conjuntos de caracteres gráficos codificados de 8-bit por byte - Parte 1: Alfabeto Latino No.1.</MD_DataIdentification_characterSet>
<graphfilename>
</graphfilename>
<specuse>
</specuse>
</MD_DataIdentification>
<CI_Date>
<Dates_Events>
<date></date>
<dateType>2. Publicación: Indicador de la fecha que especifica cuando el recurso fue publicado</dateType>
</Dates_Events>
<Ad_Date>
<date_creation></date_creation>
<date_begin>2015-08-26</date_begin>
<date_end>2015-08-26</date_end>
<inpname></inpname>
</Ad_Date>
</CI_Date>
<CI_ResponsibleParty>
<CI_ResponsibleParty_individualName>Ing. Isidoro Jorge Luis Sosa.</CI_ResponsibleParty_individualName>
<CI_ResponsibleParty_organisationName>INEGI</CI_ResponsibleParty_organisationName>
<CI_ResponsibleParty_positionName>Responsable del Centro de Ventas.</CI_ResponsibleParty_positionName>
<CI_ResponsibleParty_voice>(52) (449) 918 19 48 y 910 53 00. Extensiones 5031, 5111 y 5208. Lada 01 800 463 44 01.</CI_ResponsibleParty_voice>
<CI_ResponsibleParty_facsimile>(52) (449) 918 22 32.</CI_ResponsibleParty_facsimile>
<CI_ResponsibleParty_deliveryPoint>
Av. Héroe de Nacozari Sur Núm.
2301. Fracc. Jardines del Parque
</CI_ResponsibleParty_deliveryPoint>
<CI_ResponsibleParty_city>Aguascalientes</CI_ResponsibleParty_city>
<CI_ResponsibleParty_administrativeArea>Aguascalientes</CI_ResponsibleParty_administrativeArea>
<CI_ResponsibleParty_postalCode>20276</CI_ResponsibleParty_postalCode>
<CI_ResponsibleParty_country>México</CI_ResponsibleParty_country>
<CI_ResponsibleParty_electronicMailAddress>ventassede@inegi.gob.mx</CI_ResponsibleParty_electronicMailAddress>
<CI_ResponsibleParty_linkage>http://www.inegi.org.mx/</CI_ResponsibleParty_linkage>
<CI_ResponsibleParty_role>  5. Distribuidor: Parte que distribuye el recurso.</CI_ResponsibleParty_role>
</CI_ResponsibleParty>
<geographicElement>
<EX_GeographicBoundingBox>
<westBoundLongitude>-89.66932</westBoundLongitude>
<eastBoundLongitude>-89.60843</eastBoundLongitude>
<southBoundLatitude>21.24763</southBoundLatitude>
<northBoundLatitude>21.31488</northBoundLatitude>
</EX_GeographicBoundingBox>
<spatialRepresentationType></spatialRepresentationType>
</geographicElement>
<MD_ReferenceSystem>
<ReferenceHorizontalSystem>
<geograph>
<latres></latres>
<longres></longres>
<geogunit></geogunit>
</geograph>
<planar>
<mapprojn>
<lambertc>
<lambertc_stdparll></lambertc_stdparll>
<lambertc_longcm></lambertc_longcm>
<lambertc_latprjo></lambertc_latprjo>
<lambertc_feast></lambertc_feast>
<lambertc_fnorth></lambertc_fnorth>
</lambertc>
<mercatort>
<mercatort_sfctrmer></mercatort_sfctrmer>
<mercatort_longcm></mercatort_longcm>
<mercatort_latprjo></mercatort_latprjo>
<mercatort_feast></mercatort_feast>
<mercatort_fnorth></mercatort_fnorth>
</mercatort>
<mercator>
<mercator_stdparll></mercator_stdparll>
<mercator_sfec></mercator_sfec>
<mercator_longcm></mercator_longcm>
<mercator_feast></mercator_feast>
<mercator_fnorth></mercator_fnorth>
</mercator>
<tme>
<tme_sfctrmer></tme_sfctrmer>
<tme_longcm></tme_longcm>
<tme_latprjo></tme_latprjo>
<tme_feast></tme_feast>
<tme_fnorth></tme_fnorth>
</tme>
<anoth_proj_def></anoth_proj_def>
</mapprojn>
<gridcoordinatessystem>
<utm>
<utm_zone>16</utm_zone>
<utm_sfctrmer>0.9996</utm_sfctrmer>
<utm_longcm>-099.000000</utm_longcm>
<utm_latprjo>+00.000000</utm_latprjo>
<utm_feast>500000</utm_feast>
<utm_fnorth>0</utm_fnorth>
</utm>
</gridcoordinatessystem>
<local_planar>
<local_planar_desc></local_planar_desc>
<local_planar_geo_inf></local_planar_geo_inf>
</local_planar>
<planci>
<plance></plance>
<coord_repres>
<absres></absres>
<ordres></ordres>
</coord_repres>
<distance_and_bearing_repres>
<distance_res></distance_res>
<bearing_res></bearing_res>
<bearing_uni></bearing_uni>
<ref_bearing_dir></ref_bearing_dir>
<ref_bearing_mer></ref_bearing_mer>
</distance_and_bearing_repres>
<plandu></plandu>
</planci>
</planar>
<local_coordinates>
<local_desc></local_desc>
<local_geo_inf></local_geo_inf>
</local_coordinates>
<geodetic>
<horizdn>Marco de Referencia Terrestre Internacional de 2008 Época 2010.0 (ITRF08)</horizdn>
<ellips>Sistema Geodésico de Referencia de 1980 (GRS80).</ellips>
<semiaxis>6378137.0</semiaxis>
<denflat>298.2572221</denflat>
</geodetic>
</ReferenceHorizontalSystem>
<ReferenceVerticalSystem>
<altsys>
<altdatum>NAVD88</altdatum>
<altres>1.00</altres>
<altunits>Metros.</altunits>
<altenc>Valores de atributo.</altenc>
</altsys>
<depthsys>
<depthdn></depthdn>
<depthres></depthres>
<depthdu></depthdu>
<depthem> </depthem>
</depthsys>
</ReferenceVerticalSystem>
</MD_ReferenceSystem>
<DQ_DataQuality>
<DQ_Scope>
<level>  1. Atributo: Información aplicada al valor de atributo.</level>
</DQ_Scope>
<report>
<DQ_Completeness>
<DQ_Completeness_evalqualsubname>
<DQ_Completeness_nameOfMeasure></DQ_Completeness_nameOfMeasure>
<DQ_Completeness_measureDescription></DQ_Completeness_measureDescription>
<DQ_Completeness_result>
<DQ_Completeness_DQ_QuantitativeResult>
<DQ_Completeness_valueUnit></DQ_Completeness_valueUnit>
<DQ_Completeness_value></DQ_Completeness_value>
</DQ_Completeness_DQ_QuantitativeResult>
</DQ_Completeness_result>
</DQ_Completeness_evalqualsubname>
</DQ_Completeness>
<DQ_LogicConsistency>
<DQ_LogicConsistency_evalqualsubname>
<DQ_LogicConsistency_nameOfMeasure></DQ_LogicConsistency_nameOfMeasure>
<DQ_LogicConsistency_measureDescription></DQ_LogicConsistency_measureDescription>
<DQ_LogicConsistency_result>
<DQ_LogicConsistency_DQ_QuantitativeResult>
<DQ_LogicConsistency_valueUnit></DQ_LogicConsistency_valueUnit>
<DQ_LogicConsistency_value></DQ_LogicConsistency_value>
</DQ_LogicConsistency_DQ_QuantitativeResult>
</DQ_LogicConsistency_result>
</DQ_LogicConsistency_evalqualsubname>
</DQ_LogicConsistency>
<PositionalAccuracy>
<PositionalAccuracy_evalqualsubname>
<PositionalAccuracy_nameOfMeasure></PositionalAccuracy_nameOfMeasure>
<PositionalAccuracy_measureDescription></PositionalAccuracy_measureDescription>
<PositionalAccuracy_result>
<PositionalAccuracy_DQ_QuantitativeResult>
<PositionalAccuracy_valueUnit></PositionalAccuracy_valueUnit>
<PositionalAccuracy_value></PositionalAccuracy_value>
</PositionalAccuracy_DQ_QuantitativeResult>
</PositionalAccuracy_result>
</PositionalAccuracy_evalqualsubname>
</PositionalAccuracy>
<TemporalAccuracy>
<TemporalAccuracy_evalqualsubname>
<TemporalAccuracy_nameOfMeasure></TemporalAccuracy_nameOfMeasure>
<TemporalAccuracy_measureDescription></TemporalAccuracy_measureDescription>
<TemporalAccuracy_result>
<TemporalAccuracy_DQ_QuantitativeResult>
<TemporalAccuracy_valueUnit></TemporalAccuracy_valueUnit>
<TemporalAccuracy_value></TemporalAccuracy_value>
</TemporalAccuracy_DQ_QuantitativeResult>
</TemporalAccuracy_result>
</TemporalAccuracy_evalqualsubname>
</TemporalAccuracy>
<ThematicAccuracy>
<ThematicAccuracy_evalqualsubname>
<ThematicAccuracy_nameOfMeasure></ThematicAccuracy_nameOfMeasure>
<ThematicAccuracy_measureDescription></ThematicAccuracy_measureDescription>
<ThematicAccuracy_result>
<ThematicAccuracy_DQ_QuantitativeResult>
<ThematicAccuracy_valueUnit></ThematicAccuracy_valueUnit>
<ThematicAccuracy_value></ThematicAccuracy_value>
</ThematicAccuracy_DQ_QuantitativeResult>
</ThematicAccuracy_result>
</ThematicAccuracy_evalqualsubname>
</ThematicAccuracy>
</report>
<LI_Lineage>
<statement>
El espaciamiento entre cada valor
de altitud en el Modelo Digital de
Elevación es de 5 metros, es decir,
una rejilla de 5 por 5 metros de
resolución. El Modelo Digital de
Elevación, por su geometría, cubre
un área rectangular la cual abarca
completamente la superficie de
cobertura de la carta escala
1:10 000 con un área de
aseguramiento de continuidad de
información de 150 metros de
acuerdo a las coordenadas extremas
del formato cartográfico que ocupa.
</statement>
<LI_ProcessStep>
<LI_ProcessStep_description>
1) Adquisición de las imágenes de satélite
que componen la zona a procesar. El proceso
de adquisición de las imágenes de satélite
se lleva a cabo con software y procesos
especializados de los que se obtiene una
matriz discreta de datos de determinado
tamaño, donde cada uno tiene un valor
proporcional a su nivel de color.
2) Orientación de las imágenes de satélite,
en la estación fotogramétrica digital para
densificar el control terrestre y obtener
los parámetros de orientación de cada
imagen mediante procedimientos
fotogramétricos, que sirven en etapas
posteriores para la perfecta orientación
del par estereoscópico. 3) Generación
automática de puntos fotogramétricos por
correlación automática para la corrección
de los efectos del relieve en el proceso
fotogramétrico en la que se aplica un
proceso automático para obtener una
adecuada representación de la superficie
del terreno con la menor cantidad posible
de puntos. Según sea el caso la información
obtenida se completa con datos de líneas de
ruptura, ancho de la malla y otros
elementos geomorfológicos de la zona.
4) Revisión y corrección interactiva de
los puntos fotogramétricos por correlación
automática en la que se realiza la revisión
para corregir manualmente las áreas donde se
presentan inconsistencias fuera de la
tolerancia establecida al interior de cada
formato cartográfico. 5) Verificación de la
continuidad con los datos adyacentes y su
liga. En esta etapa se realiza la unión con
datos existentes y adyacentes disponibles al
momento para verificar que no existan
inconsistencias en la liga entre los mismos.
6) Se realiza la aplicación de procesos
automáticos e interactivos de clasificación,
filtrado y edición semiautomática para
eliminar puntos de altimetría de origen
fotogramétrico con inconsistencias en los
valores de alturas que sobrepasan los
correspondientes a la zona a modelar
(puntos altos y bajos). 7) Clasificación
y filtrado a detalle de los puntos de
altimetría que corresponden al terreno
y a los elementos naturales y los hechos
por el hombre presentes sobre el terreno,
así como el procesamiento de elementos
hidrográficos con el fin de realizar una
representación del relieve de manera
continua y regular en un archivo digital,
al cual se le aplican procesos de
aseguramiento de calidad para generar
el Modelo Digital de Elevación en formato
raster. 8) Una vez realizado el control
de calidad del Modelo Digital de Elevación
resultante se generan los productos finales
correspondientes mediante la exportación a
los formatos de salida del modelo, dichos
formatos son de tipo raster, el cual
contiene la rejilla regular con las
características propias del modelo;
además como parte fundamental del modelo
digital de elevación se genera toda la
información auxiliar y los metadatos,
en donde se encuentra la caracterización
e identificación del modelo indispensable
para los usuarios.
</LI_ProcessStep_description>
</LI_ProcessStep>
<LI_Source>
<LI_Source_description></LI_Source_description>
</LI_Source>
</LI_Lineage>
</DQ_DataQuality>
<Attributes>
<schemaAscii>La definición de entidad es de tipo raster, donde la forma digital de los elementos son arreglos bidimensionales regulares de valores (matriz de datos), de algún tema. Puede ser usado para representar objetos espaciales de naturaleza continua (ejemplo: altura del terreno), o de naturaleza discreta agrupados en clases (por ejemplo para tipos de vegetación y tipos de suelos).</schemaAscii>
<entity_detail>Norma Técnica del Modelo de Datos Espaciales.</entity_detail>
</Attributes>
<MD_Distribution>
<accessConstraints>8. Acceso con costo al público a través de los centros de venta del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática - INEGI.</accessConstraints>
<useConstraints>8. Otras Restricciones: Limitaciones no listadas</useConstraints>
<otherConstraints>
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI no
se hace responsable por el uso que usted le dé a los
datos.
</otherConstraints>
<MD_Format>
<name></name>
<version></version>
</MD_Format>
</MD_Distribution>
<Inf_Metadata>
<metadataStandardName>ISO 19115 Información Geográfica - Metadatos (Norma Técnica para Metadatos).</metadataStandardName>
<metadataStandardVersion>2003 (1.0).</metadataStandardVersion>
<Inf_Metadata_language>ES - Español.</Inf_Metadata_language>
<CI_ResponsibleParty>
<Inf_Metadata_CI_ResponsibleParty_individualName>Lic. Rafael Arrioja Urzúa.</Inf_Metadata_CI_ResponsibleParty_individualName>
<Inf_Metadata_CI_ResponsibleParty_organisationName>Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI.</Inf_Metadata_CI_ResponsibleParty_organisationName>
<Inf_Metadata_CI_ResponsibleParty_positionName>Jefe del Departamento de Administración de Metadatos.</Inf_Metadata_CI_ResponsibleParty_positionName>
<Inf_Metadata_CI_ResponsibleParty_voice>(449)9105300 Ext. 1750, 5631 y 5147</Inf_Metadata_CI_ResponsibleParty_voice>
<Inf_Metadata_CI_ResponsibleParty_facsimile>(449)4424145</Inf_Metadata_CI_ResponsibleParty_facsimile>
<Inf_Metadata_CI_ResponsibleParty_deliveryPoint>Av. Héroe de Nacozari Sur Núm. 2301.</Inf_Metadata_CI_ResponsibleParty_deliveryPoint>
<Inf_Metadata_CI_ResponsibleParty_city>Aguascalientes.</Inf_Metadata_CI_ResponsibleParty_city>
<Inf_Metadata_CI_ResponsibleParty_administrativeArea>Aguascalientes.</Inf_Metadata_CI_ResponsibleParty_administrativeArea>
<Inf_Metadata_CI_ResponsibleParty_postalCode>20276</Inf_Metadata_CI_ResponsibleParty_postalCode>
<Inf_Metadata_CI_ResponsibleParty_country>México.</Inf_Metadata_CI_ResponsibleParty_country>
<Inf_Metadata_CI_ResponsibleParty_electronicMailAddress>rafael.arrioja@inegi.org.mx</Inf_Metadata_CI_ResponsibleParty_electronicMailAddress>
<Inf_Metadata_CI_ResponsibleParty_role>  7. Punto de contacto: Parte que puede ser contactada para informarse sobre el recurso o adquisición del mismo.</Inf_Metadata_CI_ResponsibleParty_role>
</CI_ResponsibleParty>
<dateStamp>2015-08-26</dateStamp>
<Inf_Metadata_characterSet>  6. 8859parte1: ISO/IEC 8859-1, Tecnologías de la Información - Conjuntos de caracteres gráficos codificados de 8-bit por byte - Parte 1: Alfabeto Latino No.1.</Inf_Metadata_characterSet>
</Inf_Metadata>
</Metadata>
