SECCIÓN 1. Identificación del conjunto de datos espaciales o producto:
1.1 Título del conjunto de datos espaciales o producto: 
Modelo Digital de Elevación Tipo Terreno con 5m de resolución derivado de datos de sensores remotos satelitales y aerotransportados F16C52D2
1.2 Propósito: Los Modelos Digitales de Elevación se utilizan para determinar la configuración y la altura del terreno; a partir de ellos se pueden modelar las alturas y obtener, entre otros aspectos tales como pendientes, secciones, desniveles, áreas sujetas a inundación, generación de curvas de nivel, volúmenes de tierra, delimitación de cuencas, etc., que pueden ser útiles en aplicaciones de cartografía, animación en 3D para simuladores de vuelo, estudios hidráulicos e hidrológicos, ingeniería civil, gestión de zonas de costa, estudios de la vegetación, mantenimiento y gestión de líneas eléctricas, etc. Pueden distinguirse cinco grandes categorías de aplicaciones que utilizan los modelos digitales de elevación: geodesia y fotogrametría, ingeniería civil, planeación y manejo de recursos naturales, ciencias de la tierra y en aplicaciones militares. Se pueden usar para una gran variedad de propósitos, que van desde estudios ecológicos, de impacto ambiental, evaluación de riesgos, planeación de obras, en la localización de sitios para instalaciones de comunicación; en infraestructura, tal como aeropuertos, presas, carreteras; en urbanismo vial, urbanismo industrial, urbanismo recreativo, urbanismo habitacional y como insumo en la orto-rectificación de imágenes y para la definición de un nuevo geoide. Además es útil como cubierta en los Sistemas de Información Geográfica para realizar análisis de información. A partir del Modelo Digital de Elevación y en combinación con otros tipos de información y utilizando herramientas especializadas se pueden generar sombreado digital de relieve, mapas de pendiente de terreno, mapas de visibilidad, imágenes en perspectiva.
1.3 Descripción del conjunto de datos espaciales o producto: Los Modelos Digitales de Elevación de Tipo Terreno elaborados con insumos de imágenes ópticas de satélite, son el resultado de la aplicación de procesos especializados de clasificación y filtrado a puntos de altimetría obtenidos de la aplicación de procesos de orientación y correlación fotogramétrica a las imágenes de satélite de alta resolución captadas en modo estereoscópico. Debido a este proceso se pueden presentar en algunos modelos anomalías en la representación del relieve causadas por efectos de la correlación fotogramétrica, por ejemplo, en áreas de sombra, pendientes de terreno muy pronunciadas (cercanas a los 90°), zonas con vegetación densa, huecos de información y zonas de cultivo, principalmente. Estas anomalías han sido procesadas y editadas  para disminuir sus efectos en la representación del relieve en los modelos y a menudo están representadas por discontinuidades, zonas trianguladas que no coinciden con la representación del terreno. Los Modelos Digitales de Elevación tienen una cobertura territorial conforme al formato cartográfico a Escala 1:10 000 y consisten en una matriz de elevaciones de las formas del terreno sobre el nivel medio del mar calculadas a intervalos regulares. Debido a la diferencia de temporalidad de los insumos con que son generados algunos modelos, se pueden presentar diferencias en la representación del relieve entre modelos adyacentes por la presencia de cuerpos de agua en zonas de inundación, cuerpos de agua intermitentes, entre otros.
1.4 Idioma del conjunto de datos espaciales o producto: ES - Español.
1.5 Categoría del tema del conjunto de datos espaciales o producto: 
     1.5.1 Tema principal del conjunto de datos espaciales o producto:   8. Base de imágenes de mapas de la cobertura de la tierra: Mapas base.
     1.5.2 Grupo de datos del conjunto de datos espaciales o producto: 4. Grupo de datos topográficos: Subdivisión de la Infraestructura de Datos Espaciales de México que contiene elementos que caracterizan parte o toda la superficie  terrestre, constituidos por datos referidos a los componentes físicos del paisaje y de los correspondientes a objetos de infraestructura humana. Particularizan un terreno en su configuración superficial, permitiendo la identificación de la disposición y forma de sus partes y lo distinguen de otros semejantes.
     1.5.2 Grupo de datos del conjunto de datos espaciales o producto: 5. Grupo de datos de relieve continental, insular y submarino: Subdivisión de la Infraestructura de Datos Espaciales de México que a través de valores de distancias verticales con respecto a una superficie de referencia, representan la distribución de alturas y profundidades características de las formas del terreno. 
1.6 Palabra clave: Altimetría
1.7 Tipo: 5. Tema: La palabra clave que identifica un tema o materia particular.
1.6 Palabra clave: Elevación
1.7 Tipo: 5. Tema: La palabra clave que identifica un tema o materia particular.
1.6 Palabra clave: Hipsografía
1.7 Tipo: 5. Tema: La palabra clave que identifica un tema o materia particular.
1.6 Palabra clave: Fotogrametría
1.7 Tipo: 5. Tema: La palabra clave que identifica un tema o materia particular.
1.6 Palabra clave: MDE
1.7 Tipo: 5. Tema: La palabra clave que identifica un tema o materia particular.
1.6 Palabra clave: MDS
1.7 Tipo: 5. Tema: La palabra clave que identifica un tema o materia particular.
1.6 Palabra clave: MDT
1.7 Tipo: 5. Tema: La palabra clave que identifica un tema o materia particular.
1.6 Palabra clave: Modelo Digital de Elevación
1.7 Tipo: 5. Tema: La palabra clave que identifica un tema o materia particular.
1.6 Palabra clave: Modelo Digital de Superficie
1.7 Tipo: 5. Tema: La palabra clave que identifica un tema o materia particular.
1.6 Palabra clave: Modelo Digital de Terreno
1.7 Tipo: 5. Tema: La palabra clave que identifica un tema o materia particular.
1.6 Palabra clave: Relieve
1.7 Tipo: 5. Tema: La palabra clave que identifica un tema o materia particular.
1.6 Palabra clave: Sombreado
1.7 Tipo: 5. Tema: La palabra clave que identifica un tema o materia particular.
1.6 Palabra clave: Superficie
1.7 Tipo: 5. Tema: La palabra clave que identifica un tema o materia particular.
1.6 Palabra clave: Terreno
1.7 Tipo: 5. Tema: La palabra clave que identifica un tema o materia particular.
1.6 Palabra clave: TIN
1.7 Tipo: 5. Tema: La palabra clave que identifica un tema o materia particular.
1.8 Nombre del tesauro: Norma Técnica para la Generación de Modelos Digitales de Elevación con fines geográficos
1.9 Edición:  
1.10 Forma de presentación de los datos espaciales:   5. Mapa digital: Mapa representado en formato raster o vector.
1.10 Forma de presentación de los datos espaciales:   7. Modelo digital: Representación digital multi-dimensional de un objeto, proceso, etc. 
1.11 Enlace en línea:
     1.11.1 URL del recurso: http://www.inegi.org.mx/
     1.11.2 Descripción del acceso al recurso:  
1.12 Frecuencia de mantenimiento y actualización: 10. Desconocido: La frecuencia de mantenimiento de los datos no se conoce.
1.13 Conjunto de caracteres:   6. 8859parte1: ISO/IEC 8859-1, Tecnologías de la Información - Conjuntos de caracteres gráficos codificados de 8-bit por byte - Parte 1: Alfabeto Latino No.1.
1.14 Nombre del archivo gráfico:  
1.15 Uso específico: USO INTERNO 1: La Dirección General de Geografía y Medio Ambiente del INEGI usa los Modelos Digitales de Elevación de Tipo Terreno para derivar curvas de nivel, elemento que constituye la información topográfica de interés nacional generada en el Instituto.
USO INTERNO 2: La Dirección General de Geografía y Medio Ambiente del INEGI emplea los MDT para ortorrectificar las imágenes ópticas del terreno que hayan sido captadas por sensores pasivos, llámense cámaras fotogramétricas analógicas (foto-ópticos), cámaras fotogramétricas digitales (electro-ópticos), instrumentos especializados a bordo de satélites o vehículos aéreos que aprovechen la luz del sol como fuente de iluminación.
USO INTERNO 3: La Dirección General de Geografía y Medio Ambiente del INEGI utiliza los Modelos Digitales para generar el continuo de Modelos Digitales de Elevación a diferentes resoluciones.
USO EXTERNO 1: El Centro Nacional Para la Prevención de Desastres (CENAPRED) usa los Modelos Digitales para el Diseño del Subsistema de Información Geográfica del Sistema Integral de Información Sobre Riesgo de Desastres; en estudios para el análisis de peligro por la inestabilidad de laderas a nivel regional; para la infraestructura y contenidos mínimos para los atlas estatales y municipales de peligros; entre otros.
USO EXTERNO 2: La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Investigadores y académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) utilizan los Modelos Digitales para estudios hidrológicos para proteger a la población de inundaciones y aprovechamiento del agua.
USO EXTERNO 3: La Comisión Estatal del Agua de Jalisco usa los Modelos Digitales para modelar la zona conurbada de Guadalajara.
SECCIÓN 2. Fechas relacionadas con el conjunto de datos espaciales o producto:
2.1 Fechas y eventos:
     2.1.1 Fecha de referencia del conjunto de datos espaciales o producto: 
01-11-2016
     2.1.2 Tipo de fecha: 2. Publicación: Indicador de la fecha que especifica cuando el recurso fue publicado.
2.2 Fechas de los insumos tomados para la elaboración del producto o conjunto de datos espaciales:
     2.2.1 Fecha de creación de los insumos: 
17-10-2014
     2.2.2 Fecha de inicio de verificación de campo: 
     2.2.3 Fecha final de verificación de campo: 
     2.2.4 Nombre del insumo: Nube de Puntos Fotogramétrica
SECCIÓN 3. Unidad del estado responsable del conjunto de datos espaciales o producto:
3.1 Nombre de la persona de contacto: Lic. José de Jesús Esquivel de la Rosa.
3.2 Nombre de la organización: Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI.
3.3 Puesto del contacto: Subdirector de Atención a Usuarios.
3.4 Teléfono: (449)9105300 Ext. 5301. Lada 01 800 111 46 34 (sin costo).
3.5 Fax: 
3.6 Dirección: Avenida Héroe de Nacozari Sur 2301. Fraccionamiento Jardines del Parque, entre Calle INEGI, Avenida del Lago y Avenida Paseo de las Garzas.
3.7 Ciudad: Aguascalientes.
3.8 Área administrativa: Aguascalientes.
3.9 Código postal: 20276.
3.10 País: México.
3.11 Dirección de correo electrónico del contacto: atencion.usuarios@inegi.org.mx
3.12 Enlace en línea (dirección de Internet de referencia): http://www.inegi.org.mx/
3.13 Rol:   5. Distribuidor: Parte que distribuye el recurso.
SECCIÓN 4. Localización geográfica del conjunto de datos espaciales o producto:
4.1 Localización geográfica del conjunto de datos espaciales o producto:
     4.1.1 Coordenada límite al oeste: 
-89.613484
     4.1.2 Coordenada límite al este: 
-89.552916
     4.1.3 Coordenada límite al sur: 
20.810241
     4.1.4 Coordenada límite al norte: 
20.877348
4.2 Tipo de representación espacial: 2. Raster: Los datos malla o cuadrícula se utilizan también para representar datos espaciales.
4.2 Tipo de representación espacial: 3. Tabla del texto: Datos de texto o tabulares que se utilizan para representar datos espaciales.
SECCIÓN 5. Sistema de referencia:
5.1 Sistema de Referencia Horizontal:
     5.1.1 Coordenadas Geográficas:
          5.1.1.1 Resolución de latitud:
          5.1.1.2 Resolución de longitud:
          5.1.1.3 Unidades de coordenadas geográficas:
     5.1.2 Coordenadas Planas:
          5.1.2.1 Proyección Cartográfica:
               5.1.2.1.1 Cónica Conforme de Lambert:
                    5.1.2.1.1.1 Paralelo estándar:
                    5.1.2.1.1.2 Longitud del meridiano central:
                    5.1.2.1.1.3 Latitud del origen de proyección:
                    5.1.2.1.1.4 Falso este:
                    5.1.2.1.1.5 Falso norte:
               5.1.2.1.2 Transversa de Mercator:
                    5.1.2.1.2.1 Factor de escala en el meridiano central:
                    5.1.2.1.2.2 Longitud del meridiano central:
                    5.1.2.1.2.3 Latitud del origen de proyección:
                    5.1.2.1.2.4 Falso este:
                    5.1.2.1.2.5 Falso norte:
               5.1.2.1.3 Mercator:
                    5.1.2.1.3.1 Paralelo estándar:
                    5.1.2.1.3.2 Factor de escala en el ecuador:
                    5.1.2.1.3.3 Longitud del meridiano central:
                    5.1.2.1.3.4 Falso este:
                    5.1.2.1.3.5 Falso norte:
               5.1.2.1.4 Transversa Modificada Ejidal:
                    5.1.2.1.4.1 Factor de escala en el meridiano central:
                    5.1.2.1.4.2 Longitud del meridiano central:
                    5.1.2.1.4.3 Latitud del origen de proyección:
                    5.1.2.1.4.4 Falso este:
                    5.1.2.1.4.5 Falso norte:
               5.1.2.1.5 Definición de otra proyección:
          5.1.2.2 Sistema de Coordenadas de Cuadrícula:
               5.1.2.2.1 Universal Transversa de Mercator:
                    5.1.2.2.1.1 Número de zona UTM: 
16
                    5.1.2.2.1.2 Factor de escala en el meridiano central: 0.9996
                    5.1.2.2.1.3 Longitud del meridiano central: 
-87.0
                    5.1.2.2.1.4 Latitud del origen de proyección: 0.0
                    5.1.2.2.1.5 Falso este: 500000.0
                    5.1.2.2.1.6 Falso norte: 0.0
          5.1.2.3 Plana Local:
               5.1.2.3.1 Descripción de la Plana Local:
               5.1.2.3.2 Información de Georreferencia de la Plana Local:
          5.1.2.4 Información de coordenadas planas:
               5.1.2.4.1 Método codificado de coordenada plana: Líneas y columnas.
               5.1.2.4.2 Representación de coordenadas:
                    5.1.2.4.2.1 Resolución de abscisa: 5.0
                    5.1.2.4.2.2 Resolución de ordenada: 5.0
               5.1.2.4.3 Representación de distancia y rumbo:
                    5.1.2.4.3.1 Resolución de distancia:
                    5.1.2.4.3.2 Resolución de rumbo:
                    5.1.2.4.3.3 Unidades de rumbo:
                    5.1.2.4.3.4 Dirección del rumbo de referencia:
                    5.1.2.4.3.5 Meridiano del rumbo de referencia:
               5.1.2.4.4 Unidades de distancia plana: Metros.
     5.1.3 Coordenadas Locales:
          5.1.3.1 Descripción Local:
          5.1.3.2 Información de Georreferenciación Local:
     5.1.4 Modelo geodésico:
	  5.1.4.1 Nombre del datum horizontal: ITRF08 época 2010.0.
          5.1.4.2 Nombre del elipsoide: Sistema Geodésico de Referencia de 1980 (GRS80).
          5.1.4.3 Semieje mayor: 6378137.0
          5.1.4.4 Factor de denominador de achatamiento: 298.2572221
5.2 Sistema de Referencia Vertical:
     5.2.1 Definición del sistema de altitud:
          5.2.1.1 Nombre del datum de altitud: Datum Vertical Norteamericano de 1988.
          5.2.1.2 Resolución de altitud: 0.01
          5.2.1.3 Unidades de distancia de altitud: Metros.
          5.2.1.4 Método codificado de altitud: Valores de atributo.
     5.2.2 Definición del sistema de profundidad:
          5.2.2.1 Nombre del datum de profundidad: 
          5.2.2.2 Resolución de profundidad: 
          5.2.2.3 Unidades de distancia de profundidad: 
          5.2.2.4 Método codificado de profundidad:  
SECCIÓN 6. Calidad de la información:
6.1 Alcance o ámbito:
     6.1.1 Nivel:   5. Conjunto de datos espaciales: Información aplicada al conjunto de datos espaciales.
6.2 Reporte:
     6.2.1 Completitud:
          6.2.1.1 Nombre del subcriterio de calidad evaluado:
               6.2.1.1.1 Nombre de la prueba:
               6.2.1.1.2 Descripción de la prueba:
               6.2.1.1.3 Resultado:
                    6.2.1.1.3.1 Resultado cuantitativo:
                         6.2.1.1.3.1.1 Unidad de valor:
                         6.2.1.1.3.1.2 Valor:
     6.2.2 Consistencia lógica:
          6.2.2.1 Nombre del subcriterio de calidad evaluado:
               6.2.2.1.1 Nombre de la prueba:
               6.2.2.1.2 Descripción de la prueba:
               6.2.2.1.3 Resultado:
                    6.2.2.1.3.1 Resultado cuantitativo:
                         6.2.2.1.3.1.1 Unidad de valor:
                         6.2.2.1.3.1.2 Valor:
     6.2.3 Exactitud posicional:
          6.2.3.1 Nombre del subcriterio de calidad evaluado:
               6.2.3.1.1 Nombre de la prueba:
               6.2.3.1.2 Descripción de la prueba:
               6.2.3.1.3 Resultado:
                    6.2.3.1.3.1 Resultado cuantitativo:
                         6.2.3.1.3.1.1 Unidad de valor:
                         6.2.3.1.3.1.2 Valor:
     6.2.4 Exactitud temporal:
          6.2.4.1 Nombre del subcriterio de calidad evaluado:
               6.2.4.1.1 Nombre de la prueba:
               6.2.4.1.2 Descripción de la prueba:
               6.2.4.1.3 Resultado:
                    6.2.4.1.3.1 Resultado cuantitativo:
                         6.2.4.1.3.1.1 Unidad de valor:
                         6.2.4.1.3.1.2 Valor:
     6.2.5 Exactitud temática:
          6.2.5.1 Nombre del subcriterio de calidad evaluado:
               6.2.5.1.1 Nombre de la prueba:
               6.2.5.1.2 Descripción de la prueba:
               6.2.5.1.3 Resultado:
                    6.2.5.1.3.1 Resultado cuantitativo:
                         6.2.5.1.3.1.1 Unidad de valor:
                         6.2.5.1.3.1.2 Valor:
6.3 Linaje:
     6.3.1 Enunciado: El espaciamiento entre cada valor de altitud en el Modelo Digital de Elevación es de 5 metros, es decir, una rejilla de 5 por 5 metros de resolución. El Modelo Digital de Elevación, por su geometría, cubre un área rectangular la cual abarca completamente la superficie de cobertura de la carta Escala 1:10 000 con un área de aseguramiento de continuidad de información de 150 metros de acuerdo a las coordenadas extremas del formato cartográfico que ocupa.
     6.3.2 Pasos del proceso:
          6.3.2.1 Descripción: 1) Adquisición de las imágenes de satélite que componen la zona a procesar. El proceso de adquisición de las imágenes de satélite se lleva a cabo con software y procesos especializados de los que se obtiene una matriz discreta de datos de determinado tamaño, donde cada uno tiene un valor proporcional a su nivel de color. 2) Orientación de las imágenes de satélite, en la estación fotogramétrica digital para densificar el control terrestre y obtener los parámetros de orientación de cada imagen mediante procedimientos fotogramétricos, que sirven en etapas posteriores para la perfecta orientación del par estereoscópico. 3) Generación automática de puntos fotogramétricos por correlación automática para la corrección de los efectos del relieve en el proceso fotogramétrico en la que se aplica un proceso automático para obtener una adecuada representación de la superficie del terreno con la menor cantidad posible de puntos. Según sea el caso la información obtenida se completa con datos           de líneas de ruptura, ancho de la malla y otros elementos geomorfológicos de la zona. 4) Revisión y corrección interactiva de los puntos fotogramétricos por correlación automática en la que se realiza la revisión para corregir manualmente las áreas donde se presentan inconsistencias fuera de la tolerancia establecida al interior de cada formato cartográfico. 5) Verificación de la continuidad con los datos adyacentes y su liga. En esta etapa se realiza la unión con datos existentes y adyacentes disponibles al momento para verificar que no existan inconsistencias en la liga entre los mismos. 6) Se realiza la aplicación de procesos automáticos e interactivos de clasificación, filtrado y edición semiautomática para eliminar puntos de altimetría de origen fotogramétrico con inconsistencias en los valores de alturas que sobrepasan los correspondientes a la zona a modelar (puntos altos y bajos). 7) Clasificación y filtrado a detalle de los puntos de altimetría que corresponden al terreno y a los elementos            naturales y los hechos por el hombre presentes sobre el terreno, así como el procesamiento de elementos hidrográficos con el fin de realizar una representación del relieve de manera continua y regular en un archivo digital, al cual se le aplican procesos de aseguramiento de calidad para generar el Modelo Digital de Elevación en formato raster. 8) Una vez realizado el control de calidad del Modelo Digital de Elevación resultante se generan los productos finales correspondientes mediante la exportación a los formatos de salida del modelo, dichos formatos son de tipo raster, el cual contiene la rejilla regular con las características propias del modelo; además como parte fundamental del Modelo Digital de Elevación se genera toda la información auxiliar y los metadatos, en donde se encuentra la caracterización e identificación del modelo indispensable para los usuarios.
     6.3.3 Fuente:
          6.3.3.1 Descripción: 
SECCIÓN 7. Entidades y atributos:
7.1 Descripción general de entidades y atributos: 
7.2 Cita del detalle de entidades y atributos: 
SECCIÓN 8. Distribución:
8.1 Restricciones de acceso: 8. Acceso al público a través de internet y los Centros de Información del Instituto Nacional de Estadística, Geografía - INEGI.
8.2 Restricciones de uso: 8. Otras Restricciones: Limitaciones no listadas
8.3 Responsabilidad de distribución: El Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI no se hace responsable por el uso que usted le dé a los datos.
8.4 Formato de distribución:
     8.4.1 Nombre del formato: BIL (Band Interleaved by Line); GRID (Cuadrícula); XYZ (Ascii)
     8.4.2 Versión del formato: No aplica
SECCIÓN 9. Información del contacto para los metadatos:
9.1 Nombre del estándar de metadatos: ISO 19115 Información Geográfica - Metadatos (Norma Técnica para Metadatos).
9.2 Versión de la norma de metadatos: 2003 (1.0).
9.3 Idioma de los Metadatos: ES - Español.
9.4 Punto de contacto para los Metadatos: 
     9.4.1 Nombre de la persona de contacto: Lic. Rafael Arrioja Urzúa.
     9.4.2 Nombre de la organización: Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI.
     9.4.3 Puesto del contacto: Jefe del Departamento de Administración de Metadatos.
     9.4.4 Teléfono: (449)9105300 Ext. 1750 y 5631.
     9.4.5 Fax: 
     9.4.6 Dirección: Avenida Héroe de Nacozari Sur 2301. Fraccionamiento Jardines del Parque, entre Calle INEGI, Avenida del Lago y Avenida Paseo de las Garzas.
     9.4.7 Ciudad: Aguascalientes.
     9.4.8 Área administrativa: Aguascalientes.
     9.4.9 Código postal: 20276
     9.4.10 País: México
     9.4.11 Dirección de correo electrónico del contacto: rafael.arrioja@inegi.org.mx
     9.4.12 Rol:   7. Punto de contacto: Parte que puede ser contactada para informarse sobre el recurso o adquisición del mismo.
9.5 Fecha de los metadatos: 
01-11-2016
9.6 Conjunto de caracteres:   6. 8859parte1: ISO/IEC 8859-1, Tecnologías de la Información - Conjuntos de caracteres gráficos codificados de 8-bit por byte - Parte 1: Alfabeto Latino No.1.
