         INFORMACIÓN AUXILIAR PARA EL MODELO DIGITAL DE ELEVACIÓN.___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
CLAVE:                               F15D59D3
NOMBRE:                              
ESCALA:                              1:10,000  
LONGITUD_W:                          -90º 20' 9.75" (-90.33604)
LONGITUD_E:                          -90º 16' 30.8" (-90.27522)
LATITUD_N:                            20º 48' 49.11" (20.81364)
LATITUD_S:                            20º 44' 54.48" (20.74847)
ORDEN_DATOS:                         2
TIPO_DATO:                           I (Intel)
BITS_POR_PÍXEL:                      32R
COLUMNAS_RENGLONES:                  1243, 1465
DATUM_HORIZONTAL:                    ITRF08 Época  2010.0
SISTEMA_COORDENADO_HORIZONTAL:       UTM
ZONA_UTM:                            15
LONGITUD_MERIDIANO_CENTRAL:          93W
LATITUD_ORIGEN_DE_PROYECCIÓN:        
LONGITUD_ORIGEN_DE_PROYECCIÓN:       
FALSO_ESTE:                          500000
FALSO_NORTE:                         
PARALELO_ESTÁNDAR NORTE:             
PARALELO_ESTÁNDAR SUR:               
UNIDADES_HORIZONTALES:               METROS              
RESOLUCIÓN_HORIZONTAL:               5
DATUM_VERTICAL:                      NAVD88
UNIDADES_VERTICALES:                 METROS
RESOLUCIÓN_VERTICAL:                 1 
COORDENADA_N_MAX:                    2303950
COORDENADA_N_MIN:                    2296625
COORDENADA_E_MAX:                    783625
COORDENADA_E_MIN:                    777410
PROCESO_DE_OBTENCIÓN:                4
EQUIDISTANCIA_FUENTE:                NO APLICA 
UNIDAD_EQUIDISTANCIA:                METROS
FECHA_DATOS_FUENTE:                  2012
SISTEMA_DE_PRODUCCIÓN:               TERRA MODELER  
PRODUCTOR:                           Instituto Nacional de Estadística y
                                     Geografía (INEGI)
EXACTITUD_VERTICAL_(EPV):            
FUENTE_DE_LOS_DATOS_DE_PRUEBA:       NO APLICA
LIGA_NORTE:                          1
LIGA_SUR:                            0
LIGA_ESTE:                           1
LIGA_OESTE:                          0
FECHA_DE_CREACIÓN:                   2013-02-28
OBSERVACIONES:                       
TIPO_DE_MODELO:                      TERRENO
FECHA_DE_GENERACION_DEL_AUXILIAR:    2013-02-28
FIN_OBSERVACIONES                      
NORMA_TÉCNICA_MDE:                   NTG-005-2005 Modelos Digitales de Elevación
METADATOS:                           Norma Técnica para la Elaboración de Metadatos Geográficos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de Diciembre de 2010
